Metall-Deckeneinbaulautsprecher, bestehend aus:
 
-  2teiliger Außen- und Innenring in Ganzmetallausführung
-  feine und elegante Lochstruktur des Frontgitters
-  RAL 9010 weiß (andere Farben optional)
-  hochwertiges Breitbandlautsprechersystem
-  100V-Übertrager, berührungssicher und anschlussfertig
   für volle, halbe und viertel Leistung mit Quick-Push-
   Anschlussklemme
-  Schnellmontagesystem mit Metall-Schnappfedern für
   dauerhaften, festen Sitz in der Decke
-  Zugentlastung für ankommende und abgehende Kabel
-  Sichtschutzvlies frontseitig hinter dem Gitter
-  Staubschutzvlies rückseitig in allen Öffnungen des Chassis
-  optional: Feuertopf aus Aluminium,
-  CE-Approval

Technische Daten:
Lautsprecher:		10-W-Breitbandchassis 160mm
		mit Hochtonkegel
Übertragungsbereich:	70 - 18000 Hz
Empfindlichkeit:	             95 dB SPL (1W/1m) 
max. Schalldruckpegel:	101dB SPL
Übertrager:		100V mit Anpassungen
		 für 6W, 3W und 1,5W
Abmessungen:		220 mm Außendurchmesser
		200 mm Deckenausschnitt
		63 mm Tiefe

Fabrikat:	UNIelectronic oder gleichwertig
Type:	CSM 165-6
liefern und betriebsfertig montieren.

Angebotenes Fabrikat:	............................................................

Type:	              	............................................................