Metall-Deckeneinbaulautsprecher mit Linienfunktionserhalt, bestehend aus:
 
2teiliger Außen- und Innenring in Ganzmetallausführung. Feine und elegante Lochstruktur des Frontgitters. RAL 9010 weiß (andere Farben optional). Hochwertiges Breitbandlautsprechersystem mit 100V-Übertrager, berührungssicher und anschlussfertig für volle, halbe und viertel Leistung. Keramikklemme für ankommende und abgehende Leitungen. Thermosicherung zur Vermeidung eines Linienausfalls im Falle eines Kurzschlusses durch Feuer. Schnellmontagesystem mit Metall-Schnappfedern für dauerhaften, festen Sitz in der Decke. Zugentlastung für ankommende und abgehende Kabel.  Sichtschutzvlies frontseitig hinter dem Gitter. Staubschutzvlies rückseitig in allen Öffnungen des Chassis. Optional: Feuertopf aus Aluminium. CE-Approval

Technische Daten:
Lautsprecher:		10-W-Breitbandchassis 160mm
		mit Hochtonkegel
Übertragungsbereich:	70 - 18000 Hz
Empfindlichkeit:	             95 dB SPL (1W/1m) 
max. Schalldruckpegel:	101dB SPL
Übertrager:		100V mit Anpassungen
		 für 6W, 3W und 1,5W
Abmessungen:		220 mm Außendurchmesser
		200 mm Deckenausschnitt
		63 mm Tiefe

Fabrikat:	UNIelectronic oder gleichwertig
Type:	CSM 165-6CST
liefern und betriebsfertig montieren.

Angebotenes Fabrikat:	............................................................

Type:	              	............................................................