2-Wege Musikhorn

im wetter- und schlagfesten ABS-Gehäuse; Hochleistungstreiber mit 100 V-Anpassungsübertrager. Universeller Befestigungsbügel aus Edelstahl. Optional Masthalter erhältlich.

Nennbelastbarkeit:	50 W
Nennimpedanz:		665 Ohm/100 V
Anpassungen:		1/1, 1/2, 1/4, 1/8 Leistung
Abstrahlwinkel (HxV):	60° x 40°
Übertragungsbereich:	90 – 20.000 Hz
Schalldruck (1 W/1 m):	102 dB
IP-Norm:		66
Farbe:		Lichtgrau
Abmessungen:		200 x 362 x 310 mm
Gewicht:		3,9 kg

Fabrikat:	UNIelectronic oder gleichwertig
Type:	MHSP 50
liefern und betriebsfertig montieren.

Angebotenes Fabrikat:	............................................................

Type:		............................................................