Class D Installations Endstufe 2 x 20W

Digitale Installations Endstufe mit 2 x 20 Watt oder 1x 40W Ausgangsleistung, Stereo-2-Kanal oder Brücken-1-Kanal Betrieb möglich

Wichtigste Leistungsmerkmale:

2 x 20 Watt/4 Ohm oder 1 x 40 Watt Ausgangsleistung, Class D 
1 Line-Eingang, Phoenix-Schraubklemme, symm., frontseitig, Lautstärkeregler (Volume CH1/CH2), Klangsteller (Lo/Hi)
2 Aux-Eingangskanäle, unsym., je 2 Cinch, intern parallel geschaltet
Limiter-Schiebeschalter zur Begrenzung lauter Signale auf Normalpegel, Betriebsmoduseinstellung per Schiebeschalter (Bridge/Stereo), 
Lautsprecherausgang Phoenix-Schraubklemme rückseitig
ON-LED und Netzschalter rückseitig
24V DC Spannungsversorgung inklusive separatem Netzteil
Automatische Ein- und Ausschaltung
CE-Approval

Technische Daten:

Ausgangsleistung:		Stereo Mode: 2 x 20W / 4-8 Ohm
				Bride Mode: 1 x 40W / 8 Ohm
Frequenzgang:			50Hz – 18KHZ  
Eingangsempfindlichkeit:	Mic: 5mV bie 600Ohm
				Line: 775mV bei 10kOhm
Klirrkaktor:			< 1% 
Rauschabstand:		>85dB
Betriebsspannung:		24V DC / 3A
Abmessungen 			230x 115 x 56mm
Gewicht:			0,9 kg

Fabrikat:	UNIelectronic  oder gleichwertig
Type:		UBA 2202I
liefern und betriebsfertig montieren.

Angebotenes Fabrikat:	....................................................

Type:		             ....................................................