Kompaktzentrale mit 6 wählbaren und regelbaren Zonen mikroprozessorgesteuert. 
Bis zu 6 Mikrofone (XLR) und eine externe Hochpegelquelle (Cinch) lassen sich präzise ansteuern. Ausgang mit 70 oder 100 Volt und 8 Ohm.
Gesamtlautstärke durch Summensteller einstellbar.
Zusätzliche Höhen- und  Tiefensteller.
Eingangsbuchsen nach XLR-Norm. RJ45-Anschluss von Sprechstellen.
Zusätzlicher Eingang für Stereo-Tonträger (CD-Spieler), umschaltbar auf AUX und Tuner. 4 verschiedene  Vorrangschaltungen: Serienpriorität, Blockpriorität, Mischbetrieb oder Konfereznpriorität sind einstellbar. 
Ein 1-,2-,4-fach Gong ist im Mischverstärker integriert.
Aussteuerung über fünfstellige LED-Anzeige. Endverstärker leerlauffest und kurzschlusssicher.
Ein zusätzlicher Leistungsverstärker ist anschließbar.
Phantomspeisung zuschaltbar. 
Automatische Abschaltung bei Übertemperatur. 24-Volt Notstromfähig. 
Das Gerät ist per Zonenerweiterung UCX 8012 auf bis zu 54 wählbare und regelbare Zonen erweiterbar.
Der Mischverstärker ist für den Einbau des URDM 8001 bzw. URD 8001, eines CD/MP3-Player mit Tuner, USB-Eingang und SD-Karten-Leser vorbereitet.
Ebenso kann die Fernsteuereinheit für Wandinstallation UWC 8006 an den Mischverstärker angeschlossen werden.
Anschlussfähig sind außerdem die Sprechstellen UPM 8001 (Sammelrufsprechstelle), UPM 8006 (6 Zonen-Sprechstelle), optional mit Tastenfelderweiterung UPX 8012
RoHs-Konform.
Lieferbar als Tischgerät, optional Rackwinkel 3HE.

Mischverstärker					240 Watt
Stromversorgung:				AC 115/230V (50/60Hz) + DC24V
Inputs:
Input MIC 1 - 6:					1.5mV, 600ohm, balanced XLR terminal/RJ45 
terminal (MIC 1)
LINE 1 - 2:  					200mV, 600ohm, balanced XLR terminal
MIC 5/LINE 1, MIC6 /LINE 2 switch able
AUX 1:  					500mV, 10Kohm, unbalanced XLR terminal
AUX 2 - 3:  					200mV, 10Kohm, unbalanced RCA terminal
Power In:  1V, 					600ohm, unbalanced RCA terminal
Desktop Paging Microphone:  			1V, RJ45 terminal
TEL/EMERGENCY:  				100mV, 600ohm, balanced
Wall Control Panel: 				1V, RJ45 terminal
External Amplifier IN:  				100V Input
Outputs:
REC Out:  					1V, unbalanced, RCA Jack.
PRE Out:  					1V, unbalanced, RCA Jack.
External Amplifier XLR OUT: 			1V, balanced, XLR Jack.
MOH 0/8ohm:					8ohm, 1W, unbalanced
MOH 600ohm: 					600ohm, Output, 1Vrms, balanced
Direct Output:  					100V - 70V – 8ohm - 0
To MT-EXP 1000:  				RJ45 terminal
Z1 - Z6 Output:  				100V - 0
Maße (mm):					133x430x365, 3HE
Gewicht (kg):					18,0
Farbe:						schwarz

Fabrikat:	UNIelectronic  oder gleichwertig
Type:		UCA 8240
liefern und betriebsfertig montieren.

Angebotenes Fabrikat:   	....................................................
	
Type:		                          .....................................................