Sprechstelle 

1 - Zonen- Tischsprechstelle

	Wichtigste Merkmale

mikroprozessorgesteuerte 1-Zonen Sprechstelle (in Verbindung mit UCA 8240 / UMA 7120/P über RJ45 Kabel)
robuster Schwanenhals mit hochwertigem Kondensatormikrofon
Push-to-Talk Taste (PTT), Status LED-Anzeige, Vorrangkontakt
RJ45 Buchse rückseitig
3 Meter Anschlusskabel

Technische Daten:

Ausgangspegel:		1V RMS
Übertragungsbereich:		100 - 15 KHz (nach DIN)
Klirrfaktor:			< 1%
Anschluss:			1 x RJ45
Phantomspeisung:		24V
Abmessungen (HxBxT):		55 x 108 x 240mm
Gewicht:			1 kg

Fabrikat:	UNIelectronic oder gleichwertig
Type:	UPM 8001
liefern und betriebsfertig montieren.

Angebotenes Fabrikat:	............................................................

Type:			............................................................