Sprechstelle 

Tischsprechstelle

	Wichtigste Merkmale

1-Zonen Sprechstelle,  robuster Schwanenhals mit dynamischer Qualitätskapsel, 
Sprechtaste mit potentialfreim Kontakt, 3 Meter Anschlusskabel (DIN Stecker 5pol)
Metallgehäuse, RJ45 Buchse optional

Abmessungen (HxBxT):		95 x 150 x 30mm
Gewicht:			750 g

Fabrikat:	UNIelectronic oder gleichwertig
Type:	UTS 1
liefern und betriebsfertig montieren.

Angebotenes Fabrikat:	............................................................

Type:			............................................................