Schallzeile in eleganter Slimline Optik

und mit cardioidförmiger Abstrahlcharakteristik. Hervorragende 
Sprachverständlichkeit durch 2-Weg Design. Gehäuse und 
Deckel aus Aluminium mit kratzunempfindlicher Pulverbeschichtung in RAL 9010. 
Dichtungen zwischen den Gehäusedeckeln und  2 dichten PG-
Verschraubung, um z.B. im Durchschleifbetrieb Ventilations-
geräusche zu vermeiden. Wetterfeste Ausführung Schutzgrad 
IP 55. Stabiles Frontgitter mit Sichtschutzvlies, ballwurfgeschützt. 
Innenliegendes Klemmanschlussterminal. Verdeckte rückseitige 
Führungsnut für Lautsprecherleitung, optionale Schwenk-/Neigehalterung 
oder Öse für Safety-Seil. Im Lieferumfang ist ein Befestigungssatz 
für Wandmontage enthalten. 

Treiber:		8x 3,5“, 1x Hochtonhorn
Nennbelastbarkeit:	40 W
Nennimpedanz:		250 Ohm/100 V
Leistungsabgriffe:	40-20-10 W
Übertragungsbereich:	160 – 19 000 Hz
Abstrahlwinkel 1kHz: 	H 160°/V 50°
Schalldruck (1 W/1 m):	98 dB
Schalldruck max. 1m:	113dB
Abm. (BxHxT):		99 x 966 x 84 mm
Gewicht:		6,9 kg

Fabrikat:	UNIelectronic
Type:	CSL 802
Liefern und betriebsfertig montieren.

Angebotenes Fabrikat:............................................................

Type:	           ............................................................