Keramikklemme 

Keramikklemme mit Thermosicherung zum Nachrüsten von Lautsprechern zur Vermeidung eines Linienausfalls bei Kurzschlusses durch Feuer. Für ankommende und abgehende Leitungen. Hitzebeständige Kabel.

Fabrikat:	UNIelectronic oder gleichwertig
Type:	CST 3
liefern und betriebsfertig montieren.

Angebotenes Fabrikat:	............................................................

Type:	              	............................................................