Druckkammerlautsprecher

im wetter- und schlagfesten ABS-Gehäuse; Hochleistungstreiber mit 100 V-Anpassungsübertrager mit Anzapfungen zur Leistungsanpassung wählbar über von Aussen zugänglichen Umschalter.  Universeller Befestigungsbügel aus Edelstahl. 
Nennbelastbarkeit:	15 W
Nennimpedanz:		665 Ohm/100 V
Anpassungen:		1/1, 1/2, 1/4, 1/8 Leistung
Abstrahlwinkel (HxV):	60° x 40°
Übertragungsbereich:	330...8000 Hz
Schalldruck (1 W/1 m):	108 dB
IP-Norm:		66
Farbe:		RAL 9016
Abmessungen:		222x165x252 mm
Gewicht:		1,3 kg

Fabrikat:	UNIelectronic oder gleichwertig
Type:	HSP 15
liefern und betriebsfertig montieren.

Angebotenes Fabrikat:	............................................................

Type:		............................................................