Kugellautsprecher 

im strapazierfähigen, UV beständigen und schlagfesten ABS-Gehäuse mit aufwendigem, akustischen Diffusor für optimale Schallverteilung. Wetterfeste Ausführung Schutzgrad IP55.  2m Anschlusskabel mit integriertem Sicherheitsstahlseil. Quick-Push-Terminal mit drei Leistungsvarianten, Besfestigung über Drahtschlinge

Nennbelastbarkeit:	20 W
Lautsprecher:		1 x WR, 6.5“
Nennleistung:		20 – 10 – 5 Watt / 100 Volt
Übertragungsbereich:	110 Hz -  18.000 Hz
Schalldruck (1 W/1 m):	94 dB
IP-Norm:		55
Farbe:		RAL 9016
Durchmesser:		254 mm
Gewicht:		2,2 kg

Fabrikat:	UNIelectronic oder gleichwertig
Type:	SSP 20
liefern und betriebsfertig montieren.

Angebotenes Fabrikat:	............................................................

Type:		............................................................