Impedanzmessgerät 

Zum prozessorgesteuerten Messen von 100V Lautsprechernetzen
	
	Wichtigste Merkmale

LCD Display, parallele Anzeige von Leistung (P) und Impedanz (Z), Automatikmodus, Range Taste zur Aktivierung manuelle Messbereichswahl, Speicherung des letzten Messwertes im Automatikmodus (Hold-Taste), Mittelwertmessung bei lauter Umgebung, Fremdspannungsschutz, ABS Gehäuse, 4mm Sicherheitsbuchsen, Aufstellbügel,  inklusive Messkabel und Tasche

Technische Daten:

Spannungsversorgung:	6V 		 (4x AA, LR6, UM3)
Messbereiche			 200 Ohm /  2 kOhm / 20 kOhm / 200 kOhm
Auflösung				    1 Ohm / 10 Ohm / 100 Ohm /      1 kOhm
Messfrequenz 			 1 kHz
Messtoleranz			 2% + 1 Digit
Anzeige				 LCD Display, 2x16 Zeichen
Abmessungen in mm (H x B x T)	 180 x 100 x 45 mm
Gewicht				 0,38 kg

Fabrikat:	UNIelectronic oder gleichwertig
Type:	UAI 100
liefern und betriebsfertig montieren.

Angebotenes Fabrikat:	............................................................

Type:		............................................................