Class D Leistungsendstufe 4 x 120W

Digitale Endstufe mit 4 x 120 Watt Ausgangsleistung, 1 HE

Wichtigste Leistungsmerkmale:

4 x 120 Watt/100V Ausgangsleistung
4 Line Eingänge, Phoenix-Klemme, symm., Lautstärkeregler frontseitig
LED-Statusanzeigen pro Line-Eingang (Signal/Limiter/Fault) frontseitig
24V DC Notstromfähig, Ferneinschaltung mitttels 24V Gleichspannung möglich
Statusüberwachung und Lautstärkeferneinstellung über RJ45 Anschluss
4 Lautsprecherausgänge 100V, Phoenix-Klemme
Hocheffektives Schaltnetzteil, 100V Betrieb ohne Ausgangstrafo, umfangreiche Schutzschaltungen, effiziente Kühlung
ON-LED und Netzschalter frontseitig
19“ Ausführung, 1 HE 
CE-Approval

Technische Daten:

Stromaufnahme:	600W
Ausgangsleistung:	4 x 120W / 100V
Übertragungsbereich:	80Hz – 16KHZ  +1, -3dB
Klirrkaktor:		≦0,1% bei 1 KHz, bei 1/3 Nennlstung
Rauschabstand:	≧85dB
Betriebsspannung:	190V~ 240V 50Hz und DC24V
Abmessungen 		484 x 395 x 44mm
Gewicht:		9 kg

Fabrikat:	UNIelectronic  oder gleichwertig
Type:		UBA 1412
liefern und betriebsfertig montieren.

Angebotenes Fabrikat:	....................................................

Type:		             ....................................................