Leistungsendstufe 240W

Endstufe mit 240 Watt Ausgangsleistung (Nennleistung 360W) und 3 Audioeingängen (XLR symetrisch/Cinch unsymmetrisch und ein symetrischer 100V Eingang zur Übernahme von Hochpegelsignalen aus Lautsprechernetzen oder Verstärkerausgängen) sowie 2 Audioausgängen (XLR symetrisch/Cinch unsymmetrisch). Ausgang mit 70 oder 100 Volt und 8 Ohm. 24 Volt Notstromfähig. Automatische Abschaltung bei Übertemperatur. Interne Pilottonüberwachung mit Störmeldeausgang. Ferneinschaltung mittels 24V Gleichspannung möglich. Aussteuerung über fünfstellige LED-Anzeige. Volumeregler auf der Geräterückseite. Lieferbar als Tischgerät, 2HE oder mit optionalen 19“ Rackmontagewinkeln in stabiler Ausführung zur Montage des Gerätes ohne Gleitschienen freihängend in Gestellschränken. RoHS-Konform + CE.

Technische Daten

Stromversorgung:	115/230V AC, 50/60Hz, 24V DC
Ausgangsleistung:	240W
Leistungsaufnahme:	720W
Übertragungsbereich:	50 – 20KHZ  +1/3-3dB
Klirrkaktor:		1%
Notstromversorgung:	24 V Batterie
Eingänge:		Cinch-Eingang, unsymmetrische 1V bei 10kOhm
			XLR-Eingang, symmetrisch 1V bei 10kOhm
			100V-Eingang symmetrisch
Ausgänge:		Cinch-Ausgang, unsymmetrisch 1V
			XLR-Ausgang, symmetrisch 1V
			Lautsprecherausgang 8Ω / 70V / 100V
Rauschabstand:	> 85dB
Abmessungen (HxBxT):	88 x 430 x 300mm
Gewicht:		13 kg

Fabrikat:	UNIelectronic  oder gleichwertig
Type:		UBA 9240
liefern und betriebsfertig montieren.

Angebotenes Fabrikat:	....................................................

Type:		             ....................................................