Zonenerweiterung:

Stellt in Verbindung mit Kompaktzentrale UCA 8240 zwölf weitere Zonen/Lautsprecherlinien zur Verfügung
Erweiterbar auf bis zu 54 Zonen (kaskadierbar)
Kann mit 2 Endstufen betrieben werden
Havariebetrieb oder Ruf/Programmbetrieb möglich
Verbindung mit UCA 8240 über RJ45 Kabel
Schrankeinbau möglich (19“ Winkel optional)

Technische Daten:
Übertragungsbereich:		50Hz bis 20 KHz 
Eingänge:			RJ45 In, Out
			AUX In
			AMP 1 & AMP 2
Spannung:			230V/115V AC
			50/60 Hz			
			24V DC
Steuereingang:		Potentialfreier Kontakt für Ferneinschaltung
Abmessungen (HxBxT):		44 x 438 x 222mm
Gewicht:			3,0 kg

Fabrikat:	UNIelectronic oder gleichwertig
Type:	UCX 8012
liefern und betriebsfertig montieren.

Angebotenes Fabrikat:	...........................................................

Type:	..........................................................