Professioneller 19“ CD / USB / SD - MP3-Player 1 HE, 

große hinterleuchtete Silikonktasten, LED Indikator für ausgewählte Quellen (SD/USB/und CD), Slot-In-Laufwerk, Anti-Shock-Funktion, USB Port und SD-Kartenslot für MP3-Wiedergabe, Datei- und Ordnersuchfunktion, CD-, CD-R-,CDR/W-Formate für MP3/WMA und CD Wiedergabe, zweizeiliges Display, Infrarotfernbedienung, Crestron Codes verfügbar. Gehäuse mit durchgängiger Metallfrontblende und abnehmbaren Rackwinkeln. Optional über Ethernet, RS-232 und analoge Kontakte steuerbar, freie Zuweisung der analogen Eingangskontakte, Programmierung von Wiedergabemustern/Sequenzen, eingebaute Zeitschaltuhr DCF 77 synchronisierbar (Modul UAC 5). Gerätetiefe 250mm.
In Verbindung mit dem Modul UAC 5E steuerbar durch I-Phone App „UAC mobile“ per Ethernet.

Fabrikat:			UNIelectronic oder gleichwertig
Type:			UD-1001
liefern und betriebsfertig montieren.

Angebotenes Fabrikat:	.....................................................

Type:		.....................................................