Mischverstärker 40W

2 symetrische Mikrofoneingänge (Mic1 = XLR , DIN und Klinke und Mic2 = XLR oder Klinke) und 1 AUX-Eingang (Cinch). Ausgang mit 25, 70 oder 100 Volt und 8 Ohm. Zusätzliche Höhen- und  Tiefensteller. Beliebige Vorrangschaltungen über Sprachsteuerung oder Kontakt realisierbar. 12V DC Spannungsversorgung für Mobilbetrieb möglich. Auslösung des eingebauten 2-Klang-Gong durch Sprechstelleneingang oder Extern. Endverstärker leerlauffest und kurzschlusssicher. Phantomspeisung zuschaltbar. Ausgang für weitere Endverstärker. Lieferbar als Tischgerät, 2HE oder mit optionalen 19“ Rackmontagewinkeln in stabiler Ausführung zur Montage des Gerätes ohne Gleitschienen freihängend in Gestellschränken. RoHS-Konform.

Technische Daten:
Lautsprecherausgänge:	100 V/70 V/25 V oder 8 Ohm
Frequenzgang:		60 - 15000 Hz +- 3dB
Netzspannung:		230 V/50 Hz
Batteriespannung:	DC 12V
Notstromversorgung:	24V/DC
Ausgangsleistung:	nominal 40W/maximal 60W
Abmessungen (BxHxT):88 x 272 x 300mm
Gewicht:			5,7 kg

Fabrikat:	UNIelectronic  oder gleichwertig
Type:		UMA 2040
liefern und betriebsfertig montieren.

Angebotenes Fabrikat:	....................................................

Type:		                     .....................................................