Mischverstärker

mit integriertem CD-Player und AM/FM Synth.-Tuner. 4 symetrische Mikrofoneingänge (XLR) und 3 umschaltbare AUX-Eingänge, davon 2 für den eingebauten CD-Player und Tuner. Zwei Ausgangszonen einzeln durch frontseitigen Schalter anwählbar. Ausgang mit 25,70 oder 100 Volt und 8 Ohm. Gesamtlautstärke durch Summensteller einstellbar. Zusätzliche Höhen- und  Tiefensteller. Beliebige Vorrangschaltungen über Sprachsteuerung oder Kontakt realisierbar. MOH-Ausgang. Aussteuerung über fünfstellige LED-Anzeige. Endverstärker leerlauffest und kurzschlusssicher. Phantomspeisung zuschaltbar. Ausgang für weitere Endverstärker. Automatische Abschaltung bei Übertemperatur. 24-Volt Notstromfähig. Lieferbar als Tischgerät, 3HE oder mit optionalen 19“ Rackmontagewinkeln.
RoHS-Konform.

Technische Daten:
Lautsprecherausgänge:		100 V/70 V/25 V oder 8 Ohm
Frequenzgang:			50 - 15000 Hz +- 3dB
Netzspannung:			230 V/50 Hz
Notstromversorgung:		24 V Batterie
Ausgangsleistung:		nominal 240 W/maximal 360 W
Abmessungen (BxHxT):		430 x 88 x 385 mm
Gewicht:			13 kg

Fabrikat:	UNIelectronic  oder gleichwertig
Type:		UMA 5240RD
liefern und betriebsfertig montieren.

Angebotenes Fabrikat:	....................................................

Type:		                     .....................................................