4-Zonen Matrix-Mischverstärker

mit 4x 60 Watt Ausgangsleistung pro Zone und 5 Audio-Eingängen. Eingangskanäle lassen sich beliebig auf einen oder mehrere Ausgangskanäle routen.

Wichtigste Leistungsmerkmale:

3 Mic/Line -Eingänge XLR, Gain-Steller rückseitig, Line/Mic/15V über Schiebeschalter rückseitig wählbar, 15V Eingang für Mikrofone mit Phantomspeisung
2 Aux-Eingangskanäle, je 2 Cinch (Tuner/CD), Gain-Steller rückseitig
Lautstärkeregler und Klangsteller (Höhen/Tiefen) je Eingang an der Frontblende, Zonenrouting über Tasten ZONE1 – ZONE4 an gewünschte Ausgangszone, Mute-Taste zum Stummschalten des Eingangssignals
paralleler Aux-Line Eingang als 3,5mm Klinke an der Frontblende, separater Lautstärke-Regler
Pagingeingang (Paging Input) für Audiosignale mit höchster Priorität, Auswahl der Zonen über Dipschalter, Lautstärke-Regler, automatisches Muting aller anderen Eingangssignale
4 wählbare Ausgangszonen  (wahlweise 100V / 70V / 25V / 8 Ohm / 4 Ohm) jeweils mit Lautstärkeregler, Aussteuerung über fünfstellige LED-Anzeige, Routing zum Monitorausgang mit MONITOR-Taste möglich, interner Monitorlautsprecher
Monitorausgang zum Anschluss eines 1W/8 Ohm Monitorlautsprechers, Lautstärkesteller frontseitig für Monitor/Kopfhörer, Aussteuerkette an der Frontblende, Kopfhöreranschluß (Headphone) über Klinke frontseitig
4 Line-Ausgänge (LINE-OUT) symm.
Netzschalter (I/O), LED-Betriebsanzeige frontseitig
CE-Approval

Technische Daten:

Ausgangsleistung:	4x 60W / 100V / 4Ohm / 8Ohm / 25V / 70V/ 100V
Eingangsempfindlichkeit:	MIC: -50dB, LINE: -17dB, AUX: -18dB, PAGE: -30dB
Frequenzgang:	50Hz – 18 kHz (+/- 3dB)
Rauschabstand:	MIC: ≧65dB, AUX ≧75dB
Klirrfaktor:	≦0,5% at 1KHz
Stromaufnahme:	360W
Betriebsspannung:	190V / 240V 50Hz
Abmessungen (B x H x T):	420 x 342 x 133mm
Gewicht:	7,5 kg

Fabrikat:			UNIelectronic oder gleichwertig
Type:			UMA 5460M
liefern und betriebsfertig montieren.

Angebotenes Fabrikat:	.....................................................

Type:		....................................................