ELA-Mischverstärker

mit 120 Watt Ausgangsleistung und 7 Audio-Eingängen (4 x Mic und 3 x Line), Gong und DIN Alarmton

Wichtigste Leistungsmerkmale:

4 Mic-Eingänge XLR, Lautstärkeregler, Klangsteller (Lo/Hi), Gain-Steller rückseitig
Phantomspeisungsschalter (echte P48 Versorgung), zusätzlicher, paralleler Mic-Eingang (MIC 2) frontseitig
3 Aux-Eingangskanäle, je 2 Cinch (CD/Tuner/Line), frontseitig umschaltbar, Lautstärke-Regler, Klangsteller (Lo/Hi), paralleler Aux-Line Eingang als Stereo-Cinch an der Frontblende 
Sprechstelleneingang RJ45, Lautstärke-Regler frontseitig, 2-Klang Vorgong per Schiebeschalter aktivierbar
Prioritätsausgang zur Ansteuerung externer Pflichtrelais, Interner, hochwertiger 4-Klang-Gong/Din-Alarm über Phoenix-Stecker aktivierbar, Lautstärke-Regler (Chime-Volume)
Audioausgang Master-Out XLR, Lautstärke-Steller frontseitig
Rec-Out, Stereo-Cinch
Pre-Out/Amp-In Cinch inklusive Verbindung (Brücke) zwischen Vor- und Endstufe (trennbar), Anschluss für Equalizer, DSP, Kompressor etc.
Lautsprecherausgang über Phonix-Stecker (4Ohm/70V/100V)
Notstromfähig über 24V DC Eingang
Aussteuerkette an der Frontblende
19“ Winkel inklusive
CE-Approval

Technische Daten:

Ausgangsleistung:	120 W Sinus (100 V/8 Ohm)
Frequenzgang:	50Hz – 18 kHz
Spannungsversorgung:	230V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme:	200 Watt
Abmessungen (B x H x T):	88 x 484 x 335 mm / 2 HE
Gewicht:	12,1 kg ohne Optionen

Fabrikat:			UNIelectronic oder gleichwertig
Type:			UMA 7120
liefern und betriebsfertig montieren.

Angebotenes Fabrikat:	.....................................................

Type:		....................................................