Alarm-, Gong-, Message-Player 

DIN Alarm Modul zum Nachrüsten in UCA 8240 Kompaktzentrale und/oder UM 4000 Mischvorverstärker

	Wichtigste Merkmale

1-2-3-4-Klang Gong, DIN-Alarm, Evac-Text, Amok-Text, Dual-Ton, Sirene
2 individuelle User-Texte aufsprechbar
Single/Loop Play, Priorität
Statusanzeige, Fehleranzeige, Anzeige SD-Karte aktiv
Stereo/Mono  Audio Ein-/Ausgang
Pegelsteller rechter/linker Kanal
Anzeige Betriebsspannung SD-Karte
RJ45 Anschluss
SD-Karte (2 GB) inklusive

Technische Daten:

Spannungsversorgung:	24V DC		 (15... 30V)
Stromaufnahme bei 24V DC		 100mA
Frequenzbereich			 50-21.000 Hz
Klirrfaktor				 < 1% (1 kHz)
Ausgänge				 2x Line Out (1,2V)
Signal-Rauschabstand			 > 70 dB
Abmessungen in mm (HxBxT)		 27x80x46
Gewicht				 0,03 kg

Fabrikat:	UNIelectronic oder gleichwertig
Type:	UMP 6M
liefern und betriebsfertig montieren.

Angebotenes Fabrikat:	............................................................

Type:		............................................................