6 – Zonen- Tischsprechstelle, bestehend aus:

-	robuster Schwanenhals mit hochwertigem Kondensatormikrofon
-	mikroprozessorgesteuerte 6-Zonen Sprechstelle (in Verbindung mit Kompaktzentrale UCA 8240)
-	erweiterbar auf bis zu 54 Zonen (nur in Kombination mit UPX 8012)
-	Anschluss weiterer max. 5 Sprachstellen möglich (Durchschleifanschluss über RJ45)
-	Locktaste (Sprechtaste rastend), ermöglicht z.B längere Durchsagen ohne festhalten der Sprechtaste
-	Vorgong
-	3 Meter Anschlusskabel

Technische Daten:

Ausgangspegel:		1V RMS
Übertragungsbereich:		100 - 15 KHz (nach DIN)
Sprach-Filter:		315Hz (-3dB). 6dB/Oktave 
Spannungsversorgung:		24V DC
Anschluss:			2 x RJ45
Abmessungen (HxBxT):		55 x 108 x 240mm
Gewicht:			0,8 kg

Fabrikat:	UNIelectronic oder gleichwertig
Type:	UPM 8006
liefern und betriebsfertig montieren.

Angebotenes Fabrikat:	............................................................

Type:			............................................................