Systemsprechstelle 

mit 8 Zonenauswahl zum Anschluss an UMM 8800 über RJ45 Kabel

	Wichtigste Merkmale

8-Zonen Sprechstelle mikroprozessorgesteuert (in Verbindung mit Audio Matrix Vorverstärker UMM 8800)
über RJ45 Anschluss
erweiterbar auf bis zu 16 Zonen (in Kombination mit UPX 8808)
LED-Zonenanzeige pro Zonentaster
TALK Taste, seperate ALL CALL Taste, LED-Anzeige
robuster Schwanenhals mit hochwertigem Kondensatormikrofon, XLR Buchse, Lautstärke-Regler rückseitig
Vorgong (2-/4-Klang) zuschaltbar über Chime-Schalter, Lautstärke-Regler (Chime-Vol) rückseitig
24V DC Eingang (erforderlich bei Leitungslängen von mehr als 150m)
ON/OFF Netzschalter rückseitig
POWER-LED und fünfstellige Output Level Led-Anzeige auf der Oberseite

Technische Daten:

Spannungsversorgung:		24V DC
Anschluss:			1 x RJ45
Abmessungen (HxBxT):		50 x 180 x 145mm
Gewicht:			1,3 kg

Fabrikat:	UNIelectronic oder gleichwertig
Type:	UPM 8808
liefern und betriebsfertig montieren.

Angebotenes Fabrikat:	............................................................

Type:			............................................................