Pflichtruf Relaisplatine

Zur Einspeisung von 100V Signalen in übergeordnete Syteme,zum Nachrüsten von Lautspecher zwecks  Pflichtrufüberbrückung, zwei Umschaltkontakte, 24V DC, Schraubklemmenanschluss, Einbau in
 Ø 55mm Schalterdosen möglich

Fabrikat:	UNIelectronic oder gleichwertig
Type:	URB 1
liefern und betriebsfertig montieren.

Angebotenes Fabrikat:	............................................................

Type:		............................................................