Professioneller 19“ RDS UKW/MW-Tuner 1 HE, 

Hochwertiger digitaler Tuner, UKW ( stereo ) und MW. 6 Presets/Bereich, direkte Frequenzeingabe, Suchlauf, große hinterleuchtete Silikonktasten. Mono/Stereo Umschaltung auf der Front
Frequenzbereich UKW/MW: 87,5 – 108 MHz, 540 – 1620 kHz.
Metallgehäuse mit durchgängiger Metallfrontblende und abnehmbaren Rackwinkeln. 
Gerätetiefe: 250mm. 

Fabrikat:			UNIelectronic oder gleichwertig
Type:			UR-1001
liefern und betriebsfertig montieren.

Angebotenes Fabrikat:	.....................................................

Type:		.....................................................