Lautstärkesteller 120W

-Regler schaltet in 10 Stufen und 1 Nullstellung 
-Gesamtabsenkung -33 dB
-Pflichtempfangrelais 24V= für Durchsagen
-für Unterputzwandmontage in 60mm Schalterdosen oder Aufputzrahmen
-ABS
-Anschluss über Schraubklemmleisten

Technische Daten :

Regelleistung 100V:	120W
Pflichtempfangsrelais:	24V=
Reglerstufen:	10 +  1x Aus
Regelart:	100V Übertrager 
Frequenzbereich:	50-18.000 Hz
Farbe:	RAL 9010
Maße (BxHxT)	80 x 80 x 48  mm

Fabrikat:	UNIelectronic oder gleichwertig
Type:	UWA 1120R
liefern und betriebsfertig montieren.

Angebotenes Fabrikat:	............................................................

Type:		............................................................