Wandbedieneinheit mit Audioeingang für UMM 8800 Mulit Zone Matrixsystem

zum Ansteuern von bis zu 8 verschiedenen Musikquellen in Verbindung mit UMM 8800 Matrixsystem

Wichtigste Leistungsmerkmale:

Microprozessorgesteuerte Wandbedieneinheit zur Fernbedienung des UMM 8800 über RJ45 Kabel
1 Mikrofoneingang, XLR Buchse und Lautstärkeregler frontseitig
1 Line-Eingang, 2 Cinch und Lautstärkeregler frontseitig
Audio Out + und Audio Out – Anschlüsse rückseitig
Auswahl der Signalquellen über Tastenfeld (Up/Down), LED-Anzeige der Quelle (Source), Lautstärkesteller, ON-LED, Unterputz Netzteil UPS 8800 24V DC (optional) ab Leitungslänge von 150 Meter erforderlich, Einbaubox inklusive

Technische Daten:

Rauschabstand:		>65dB
Klirrfaktor:			<1%
Betriebsspannung:		DC 24V	
Abmessungen:			86x146x33mm
Gewicht:			153g

Fabrikat:	UNIelectronic oder gleichwertig
Type:	UWC 8002
liefern und betriebsfertig montieren.

Angebotenes Fabrikat:	............................................................

Type:		............................................................