Wandbedieneinheit mit 2fach Mikrofonanschluss für UMM 8800 Mulit Zone Matrixsystem

zum Ansteuern von bis zu 8 verschiedenen Musikquellen in Verbindung mit UMM 8800 Matrixsystem

Wichtigste Leistungsmerkmale:

Microprozessorgesteuerte Wandbedieneinheit zur Fernbedienung des UMM 8800 über RJ45 Kabel
2 Mikrofoneingänge (Mic1/Mic2) XLR Buchse, Lautstärkeregler und Klangsteller (Lo/Hi) pro Eingang 
Audio Out + und Audio Out – Anschlüsse rückseitig
Mute Taste frontseitig zum Stummschalten ausgewählter Signalquellen am UMM 8800
Auswahl der Signalquellen über Tastenfeld (Up/Down), LED-Anzeige der Quelle (Source), ON-LED Unterputz Netzteil UPS 8800 24V DC (optional) ab Leitungslänge von 150 Meter erforderlich, Einbaubox inklusive

Technische Daten:

Rauschabstand:		>70dB
Klirrfaktor:			<1%
Betriebsspannung:		DC 24V	
Abmessungen:			86x146x33mm
Gewicht:			161g

Fabrikat:	UNIelectronic oder gleichwertig
Type:	UWC 8003
liefern und betriebsfertig montieren.

Angebotenes Fabrikat:	............................................................

Type:		............................................................