Wand-Aufbaulautsprecher, bestehend aus:

- Robustes, pulverbeschichtetes Ganzmetallgehäuse
- gegen Ballwurf und Vandalismus geschützt
- Quick-Push-Terminal
- RAL 9010 weiß (andere Farben optional)
- hochwertiges Breitbandlautsprechersystem, hoher
  Wirkungsgrad, sehr gute akustische Eigenschaften
-100V-Übertrager, berührungssicher und anschlußfertig
  für volle, halbe und viertel Leistung mit Schnell-
  Anschlußklemme
- Lautstärkesteller  (optional)
- Pflichtempfangsrelais (optional)
- RO HS/CE

Technische Daten:
Lautsprecher:	13-W-Breitbandchassis 135mm
Übertragungsbereich:	120Hz -10 000 Hz (nach DIN)
Empfindlichkeit:	92 dB SPL (1W/1m) 
max. Schalldruckpegel:	100dB SPL
Übertrager:		100V mit Anpassungen
		 für 6W, 3W und 1,5W

Fabrikat:	UNIelectronic oder gleichwertig
Type:	WSM 135-6
liefern und betriebsfertig montieren.

Angebotenes Fabrikat:	............................................................

Type:		............................................................