Wand-Aufbaulautsprecher, bestehend aus:

-  Modernes Kunststoffgehäuse, 1teilig, Metallfrontblende
-  RAL 9010 weiß (andere Farben optional)
-  hochwertiges Breitbandlautsprechersystem, hoher
   Wirkungsgrad, sehr gute akustische Eigenschaften
-  100V-Übertrager, berührungssicher und anschlußfertig
   für volle, halbe und viertel Leistung mit Schnell-
   Anschlußklemme
-  Lautstärkesteller  (optional)
-  Pflichtempfangsrelais (optional)
-  Feuchtigkeitsbeständig (optional)
-  Schnellmontagesystem mit 2 Schrauben für
   dauerhaften, festen Sitz an der Wand
-  Sichtschutzvlies frontseitig hinter dem Gitter
-  Staubschutzvlies rückseitig in allen Öffnungen des Chassis
-  CE-Approval

Technische Daten:
Lautsprecher:	13-W-Breitbandchassis 135mm
Übertragungsbereich:	 85 .. 15 000 Hz (nach DIN)
Empfindlichkeit:	93 dB SPL (1W/1m) 
max. Schalldruckpegel:	101dB SPL
Übertrager:		100V mit Anpassungen
		für 6W, 3W und 1,5W
EMV-Prüfung:	EN 50081-1/50082-1

Fabrikat:	UNIelectronic oder gleichwertig
Type:	WSP 135-6
liefern und betriebsfertig montieren.

Angebotenes Fabrikat:	............................................................

Type:		............................................................