Modul für die Montage nach VDE 0100 in 19’’-Gestellschränken.

Adapter für den Anschluss von RJ-45-Steckverbindungen und Einzeladern des ELA-Schrankes an die Gebäudeinstallation.

Ausstattung: 2x Zwei RJ-45-Buchsen und zwei 12-pol. Anschlussklemmen.

Verfügt über CE-Approval

Fabrikat: UNIelectronic oder gleichwertig

Type: UCB 1201

liefern und betriebsfertig montieren.

Angebotenes Fabrikat: .....................................................

Type: .....................................................