Designwandlautsprecher

2-Wege Medienlautsprecher im ansprechenden Design, hochwertiges Breitbandlautsprechersystem, hoher   Wirkungsgrad, ausgezeichnete Klangqualität, für Innen- und Ausseneinsatz, Frontgitter aus Metall, Universalhalterung zur individuellen Ausrichtung der Lautsprecher, 100V-Übertrager für Ela-Anlagen   +   8 Ohm, Einstellungsmöglichkeit 30 Watt, 20 Watt, 10 Watt, Off, 8 Ohm über 5 stufigen Drehpoti rückseitig, Polklemmen (rot, schwarz) mit Klippfunktion, wetterfeste Kunstoffkappe mit Kabledurchführung zum Abdecken und Schutz der rückwärtigen Anschlüsse.

Technische Daten:
Lautsprecher:		30-W/100V – 8 Ohm, 2 Weg
Bestückung:			5,25“ Tieftöner/ 0,5“ Hochtöner
Übertragungsbereich:		60 Hz –20.000 Hz 
Übertrager:			100V mit Anpassungen
			für 30W, 20W und 10W
Farbe:			weiss
Abmessungen (BxHxT): 	163 x  252 x 165mm

Fabrikat:	UNIelectronic oder gleichwertig
Type:	WS 135/2-30W
liefern und betriebsfertig montieren.

Angebotenes Fabrikat:	............................................................

Type:		............................................................