8x8 Zonen Audio Matrix Vorverstärker

mit 9 Audio-Eingängen (4 x Mic/Line, 4 x Aux und 1x Mic) und 8 wähl- und regelbaren Zonen-Ausgängen,
2 Sprechstellen- und 1 regelbarer Mikrofoneingang,  Eingangskanäle lassen sich beliebig auf einen oder mehrere Ausgangskanäle routen, jede Zone kann mit optional erhältlichen Wandbedieneinheiten angesteuert werden

Wichtigste Leistungsmerkmale:
4 Mic-/Line-Eingänge, symm., über Phoenix Buchse, Mic-Regler, BGM-Steller, Master-Regler, Phantomspeisungsschalter, Empfindlichkeitseinstellung, Gain-Steller rückseitig
4 Line-Eingänge, unsymm., je 2 Cinch, Mic-Regler, BGM-Steller, Master-Regler frontseitig, Gain-Steller rückseitig
2 Sprechstelleneingänge RJ45, Gain-Steller
1 Mikrofoneingang XLR Buchse für dyn. Mikrofon, Eingangsempfindlichkeit über Gain-Steller regelbar, Klangsteller (Lo/Hi), Prioritätssteuerung
8 wählbare Ausgangszonen jeweils mit Klang- (Lo/Hi) und Pegel-Steller (Gain) rückseitig; Sprachdurchsagenlautstärke mit Pegel-Steller (Page) anpassbar (in Verbindung mit Tischsprechstelle UPM 8808), Ausgangssignal je Zone regelbar (Monitor Volume) und mit Monitor-Funktion abhörbar, LED-Anzeige der Quellen (Source) und Aussteuerung über fünfstellige LED-Anzeige
5 verfügbare Prioritätslevel: MIC, Feueralarm, Sprechstellen, Wandbedieneinheiten, BGM
Alarmtongenerator für eine oder mehrere Zonen (Alert/Evac)
Prioritätseingang über VOX gesteuerten EMER IN Audioeingang
LED-Anzeige (Busy) bei Sprachdurchsage 
RJ45 Anschlüsse für Wandbedieneiheit (optional UWC8001/8002/8003)
Notstromfähig über 24V DC Eingang
Bildung eines 8 x 32 Matrixsystems durch Kaskadierung von vier UMM8800 Einheiten möglich
CE-Approval

Technische Daten:

Rauschabstand:	> 60 dB
Klirrfaktor:	< 0,07%
Betriebsspannung:	190-240V 50Hz AC + DC24V
Abmessungen (B x H x T):	484 x 304 x 132 mm / 3 HE
Gewicht:	6 kg 

Fabrikat:			UNIelectronic oder gleichwertig
Type:			UMM 8800

liefern und betriebsfertig montieren.

Angebotenes Fabrikat:	.....................................................

Type:		....................................................