19“ Lautstärke-Reglerfeld 6x120W

-zum Regeln von bis zu 6 Lautsprechergruppen je 120W
-Regler schaltet in 11 Stufen, 10 Reglerstufen und 1 Nullstellung
-Gesamtabsenkung -33 dB
-6x Pflichtempfangrelais 24V= für Durchsagen
-geschlossenes Gehäuse
-Anschluss über Schraubklemmleisten
-6x100V Anpassungsübertrager

Technische Daten :

Regelleistung 100V:	6 x 120W
Pflichtempfangsrelais:	6 St. , 24V=
Reglerstufen:	10 + 0-Stellung 
Regelart:	100V Übertrager 
Frequenzbereich:	50-18.000 Hz
Farbe:	schwarz
Maße:	B 483 x H 88 x T 68 mm, 19“-2HE

Fabrikat:	UNIelectronic oder gleichwertig
Type:	URA 6120
liefern und betriebsfertig montieren.

Angebotenes Fabrikat:	............................................................

Type:		............................................................