Modul für die Montage nach VDE 0100 in 19’’-Gestellschränken.

Adapter für den Anschluss von 24-poligen MOLEX-Steckverbindungen des ELA-Schrankes an die Gebäudeinstallation. Universell verwendbar für logische oder überwachte Ein- und Ausgänge sowie für 100V Linienausgänge und Linienrückführungen.

Ausstattung: 2x Ein MOLEX 24pol. Steckverbinder eine doppelstöckige 26-pol. Anschlussklemme sowie eine 2-pol. Anschlußklemme.

Verfügt über CE-Approval

Fabrikat: UNIelectronic oder gleichwertig

Type: UCB 1202

liefern und betriebsfertig montieren.

Angebotenes Fabrikat: .....................................................

Type: .....................................................